

**ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# от 21.02.2017 года № 130

г. Камышлов

***Об утверждении проекта планировки и проекта межевания***

***территории для размещения линейного объекта «Перевод баз сжиженного газа на природный газ по адресу: ул. Ключевая, 70, город Камышлов»***

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Камышловского городского округа, рассмотрев протокол № 1 от 14 февраля 2017 года публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории Камышловского городского округа и заключение № 1 от 15 февраля 2017 года о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории Камышловского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта «Перевод баз сжиженного газа на природный газ по адресу ул. Ключевая, 70, город Камышлов», трасса которого проходит от точки врезки в существующий газопровод Д219 мм, идущий от ГГРП города Камышлов: начало ул. Фарфористов через р. Камышловка по ул. Ив.Берёзкина, ул. Малышева, ул. Насоновская и ул. Красных Партизан (длина данной трассы составляет порядка 1125 пм, диаметр газопровода высокого давления Д 160 мм.), далее трасса проходит по ул. Красных Партизан до пересечения с ул. Жданова Д160 мм (длина трассы на этом участке порядка 315 пм, с установкой ГРПШ), затем газопровод низкого давления по ул. Ирбитской и далее полиэтиленовым газопроводом низкого давления до конечного потребителя многоквартирного жилого дома по ул. Ключевая, 70, с технико-экономическими характеристиками:

- способ прокладки газопровода - подземно;

- протяженность – 3500 пм;

- рабочее давление – P=0,6 МПа; P=0,005 МПа;

- категория газопровода – I; IV;

- диаметр газопровода – ГЗ -160 мм, Г1-225, 160, 110, 63 мм;

- материал трубы – ПЭ; сталь:

- требования ГОСТ – ГОСТ5542-2014;

- установка одного ГРПШ с двумя линиями редуцирования, с регулятором РДК-50;

2

- площадь полосы отвода составляет 31927,00 кв.м.

2. Начальнику организационного отдела администрации Камышловского городского округа Власовой А.Е. обеспечить опубликование настоящего постановления в соответствии с ч. 14 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы

Камышловского городского округа А.В. Половников